**Assembleur - TP1**

GRAGLIA Valentin

TD3 – TP5

Exercice 1 : Tests des démonstrations

1.3.  L’adresse de la première instruction du code est 0008.

1.4. L’adresse de la pile est 102.

1.6. À la fin de la première instruction, SP contient la valeur 102 car il s’agit de l’adresse de la pile.

1.8. PUSH mem(7) réalise SP <- SP-1. Donc SP=101 ici. On va ensuite chercher la valeur de la case mémoire 101 qui vaut 14 dans notre cas.